**Příloha č. 4 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část 2**

**Vyplněná příloha č. 4 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Laboratorní přístrojové vybavení 8**

#### Název části 2 veřejné zakázky

### Rozplňovačka tuhých a tekutých půd

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## A) Technické parametry

| **Položka veřejné zakázky** | **Rozplňovačka tuhých a tekutých půd - 1 ks (odd. klinické mikrobiologie Pardubice)** | |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Plně automatizovaný přístroj karuselového typu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Hliníkový odolný hladký povrch – snadné čištění, bez otvorů, kam by mohlo zatékat | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Integrovaná peristaltická pumpa | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Funkce zabraňující kapání z plnících trysek | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Funkce umožňující zpětné nasátí média po skončení plnění | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rozměr aplikovatelných Petriho misek – min. 35, 60, 90 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost manuálního plnění | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost plnění do zkumavek o různých průměrech | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Funkce vibračního míchání | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| UV lampa v základním vybavení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Plnicí rozsah: 1-1000 ml | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Oddělitelný karusel na misky –kapacita min. 220 misek | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nastavitelná maximální rychlost plnění | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Min. 3 sady silikonových hadicových setů součástí nabídky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Akustická i optická signalizace alarmů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatické stohování naplněných misek | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost propojení s jakoukoliv laboratorní přípravnou živných půd | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Stolní systém | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| dotykový barevný ovládací panel | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| „mikrokrokové“ ovládání všech pohybových částí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Interní paměť | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost různých typů tisku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Integrovaná sekundární pumpa pro plnění aditiv ovládaná pomocí dotykového displeje | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Chlazení pomocí Peltierových článků | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10%, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.

##### B) Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE. SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |