**Příloha č. 4 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část 1**

**Vyplněná příloha č. 4 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

Laboratorní přístrojové vybavení 5

#### Název části 1 veřejné zakázky

### BlueDiver

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## A) Technické parametry

| **Položka veřejné zakázky** | **BlueDiver - 1 ks** | |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Automatický analyzátor pro zpracování a vyhodnocení metody Imunoblot | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vyšetření v rozmezí min. 1-24 vzorků v jednom běhu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatické softwarové vyhodnocení – rozpoznání soupravy a automatické vyplnění šarže stripů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pro všechen dodávaný software musí být licence správně uvedena na faktuře, pro prokázání správného nabytí licence. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatické označení abnormálních hodnot | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost zpracovat sérum i likvor | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| doba analýzy do 90 minut | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatická kontrola kompatibility jednotlivých komponent souprav | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatická kontrola expirace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost analyzovat více různých souprav současně | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vyhodnocení pomocí scaneru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Popis vzorku pomocí laserové čtečky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dotykový displej | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zabudovaná čtečka čárových kódů a 2D kódů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Napojení na laboratorní informační systém (cena za připojení součástí nabídky) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Výsledný protokol ve formátu PDF | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Výstup do formátu Xlsx | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Doprava vč. výnosu do 1. patra bez výtahu součástí nabídky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10%, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.

##### B) Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE. SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |