**Příloha č. 4 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část 2**

**Vyplněná příloha č. 4 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název veřejné zakázky:** | **Různé zdravotnické přístroje** |
| **Název části 2 veřejné zakázky:** | **Různé zdravotnické přístroje 2 - kolposkop** |

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

**Technická specifikace (PKN)**

**Položka:** Kolposkop

**Popis přístroje:**

|  |
| --- |
| **Poptávaný přístroj:** kolposkop pro gynekologická vyšetření a diagnostiku |

| **Závazné charakteristiky, požadované vlastnosti a parametry** | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídky** |
| --- | --- | --- |
| integrované studené světlo 12V / 100W, integrovaný světlovodič | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Celkové zvětšení v rozmezí min. 4x až 20x | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Min. 5 stupňů zvětšení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| šikmý binokulární tubus | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Mobilní provedení na základně, brzditelná kolečka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pracovní vzdálenost 250mm a 300mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vyměnitelné objektivy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ergonomické ovládání jednou rukou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vyvážený systém | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zelený filtr | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 3x příprava pro integraci videokamery pro dokumentaci a 1xintegrovaná videokamera jednočipová HD pro dokumentaci | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

**Tolerance na číselné parametry, které nejsou označeny jako min. nebo max. +/- 10%**