**Příloha č. 4 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část 3 veřejné zakázky**

**Vyplněná příloha č. 4 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

Dodávka nemocničních lůžek, rehabilitačních a vyšetřovacích stolů - znovuvyhlášení

#### Název části 3 veřejné zakázky

#### Vyšetřovací a rehabilitační stoly

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## A) Technické parametry

| **Položka veřejné zakázky** | **Vyšetřovací stůl – 2 Interna Svitavy, 3 ks Interna Pardubice** | |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| dvoudílná ložná plocha | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| elektricky nastavitelná výška min. 58 – 88 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| manuální nastavení sklonu hlavy +/- 30° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| šířka min. 80 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| délka min. 200 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| brzděná kolečka průměr min. 75 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| držák papírové role pod nohama | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ovládaní spínači pod plochou z obou stran lehátka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zakrytování spodního rámu a pohybového mechanismu pro snadnou údržbu; čalounění ze zdravotně nezávadného, lehce omyvatelného a dezinfikovatelného materiálu; možnost výběru barvy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nosnost min. 150 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

| **Položka veřejné zakázky** | **Rehabilitační stůl – 1 ks Rehabilitace Svitavy** | |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| * min. 3 segmenty ložné plochy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * elektricky nastavitelná výška stolu min. 58-88 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * délka min. 195 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * šířka min. 65 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * otvor na nos | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * hlavový díl nastavitelný plynovou vzpěrou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * poloha nohou nastavitelná elektropohonem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Trendelendburg nastavitelný elektropohonem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * ovládání z obou stran lehátka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * držák papírové role pod hlavou |  |  |
| * nosnost min. 150 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * 4 kolečka s brzdou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * konstrukce a čalounění ze zdravotně nezávadného, lehce omyvatelného a dezinfikovatelného materiálu; možnost výběru barvy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

##### B) Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE. SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného laboratorního přístroje. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |