**Příloha č. 4 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část 1 veřejné zakázky**

**Vyplněná příloha č. 4 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

Dodávka nemocničních lůžek, rehabilitačních a vyšetřovacích stolů - znovuvyhlášení

#### Název části 1 veřejné zakázky:

#### Porodní lůžka

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## A) Technické parametry

| **Položka veřejné zakázky** | **Lůžko porodní – 3 ks Pardubice, 1 ks Chrudim** | |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| plocha lůžka dělená min. na 5 částí, samostatně nastavitelných (zádová, sedací, podnožní a lýtkové) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| konstrukce, kryt podvozku a čalounění ze zdravotně nezávadného, lehce omyvatelného a dezinfikovatelného materiálu; možnost volby dekoru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| maximální zatížení min. 220 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| délka min. 2100 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| šířka min. 980 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rozsah nastavení výšky ložné plochy vč. matrace min. 600 – 900 mm pomocí elektromotoru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| polohování pomocí elektromotorů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nastavení úhlu zádového dílu min. 0-60°, sedacího dílu min. 0 – 15° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost nastavení integrovaného podnožního dílu do různých výškových úrovní bez vkládání dalších komponentů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nosnost podnožního dílu min. 150 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| CPR poloha | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| poloha Trendelenburg min. 8° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| postranice sklopné s integrovaným ovládacím panelem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ruční madla pro rodičku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| odnímatelné čelo lůžka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Integrované lýtkové podpěry snadno ovladatelné jednou rukou s nosností min. 60 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| držák infusního stojanu na obou stranách postele | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| záložní baterie | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 4 kolečka s centrální brzdou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| napájení 230 V / 50 Hz | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| příslušenství – odpadní nádoba, infuzní stojan, lékařská židlička | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

##### B) Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE. SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného laboratorního přístroje. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |