|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název společnosti: |  | Sídlo společnosti: |  |
| IČO: |  | Číslo objednávky: |  |
| Datum plánované instalace: |  | Kontaktní osoba: |  |
| Kontaktní telefon: |  | Kontaktní email: |  |
| Telefonií kontakt 24/7: |  | Telefon podpory: |  |
| Email podpory: |  | Konec platnosti dodávky: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Link portálu podpory: |  |
| Požadavek na vzdálenou správu: |  |
| Licenční ujednání (OEM, pronájem, aj.) |  |
| Počet již zakoupených licenci a druh lic.: | (\*příloha). |

|  |  |
| --- | --- |
| Popis dodávaného HW (PC, MON, TISK, SKENER, aj.): | Popis dodávaného SW (OS, ASW, ANTIVIR, aj.): |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
| **Popis komunikačního rozhraní HW:** | **Popis komunikačního rozhraní SW:** | |
|  |  | |
| **Požadavek na propojení přístroje na nemocniční systémy (doplnit popis komunikačního rozhraní):** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Na klinický IS: | | |  | | | | |
| Na laboratorní IS: | | |  | | | | |
| Na PACS: | | |  | | | | |
| Požadavek na zajištění uložiště: | | | | | | |  | |
| Dodáno / požadováno po ICT (před realizací): | | | | | | | Výčet dalších požadavků na součinnost od ICT: | |
| PC |  |  | | LCD |  |  |  | |
| WIN 10 pro |  |  | | Linux |  |  |
| Antivirus |  |  | | Office |  |  |
| Lan |  |  | | Wi-Fi |  |  |
| Tiskárna |  |  | | COM port |  |  |
| Scanner BC |  |  | | LPT port |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zapsal za dodavatele: |  | Datum: |  |

**Informace pro zadavatele**

**Dodavatel vyplní tuto přílohu a vloží do nabídky. Uvedené údaje nemají vliv na nabídkovou cenu, resp. hodnotící kritéria a nebudou předmětem hodnocení a posouzení nabídek.**

| **ICT požadavky** | **Dodavatel doplní, jakým způsobem budou splněny ICT požadavky** |
| --- | --- |
| Dodavatel bude bez výhradně akceptovat podmínky Cyber Security NEMPK a.s. | (doplní dodavatel) |
| Kompletní licenční model (včetně DICOM, HL7, atd.) | (doplní dodavatel) |
| Pro všechen dodávaný software musí být licence správně uvedena na faktuře, pro prokázání správného nabytí licence | (doplní dodavatel) |
| OS Microsoft Windows 10 Professional / Enterprise CZ, 64 . Současně musí být licence správně uvedena na faktuře, pro prokázání správného nabytí licence | (doplní dodavatel) |
| podporované komunikační protokoly jmenovitě pro přenos výsledku a případné licenční omezení | (doplní dodavatel) |
| Komunikační porty pro sítovou komunikaci | (doplní dodavatel) |
| licence na komunikační protokol s NIS / PACS je součástí dodávky HL7, GDT nebo DICOM | (doplní dodavatel) |

| **Další požadavky** | **Dodavatel doplní, jakým způsobem budou splněny další požadavky** |
| --- | --- |
| ***„Požadavky pro zachování nezbytné funkčnosti zařízení dle ČSN EN 60601-1 ed. 2 2007“*** uchazeč uvede veškeré požadavky pro zachování nezbytné funkčnosti zařízení.  Především se jedná o kapacitu elektrické přípojky, kvality jištění (velikost a typ), druh napájecího zdroje (hlavní – ČEZ, záložní – diesel agregát, nouzový – UPS vlastní, nebo požadavek na ZIS (zdravotnická izolovaná soustava), DO, VDO. Dále uvede maximální příkon a stabilizovaný příkon zařízení v kVA z hlavního, záložního i nouzového zdroje napájení. | (doplní dodavatel) |
| V případě požadavku na nouzový zdroj napájení (UPS)**zdroj musí být součástí nabídky** a v souladu s článkem 7.9.2.3 výše citované normy tento samostatný napájecí zdrojse **stane součástí dodávaného ME přístroje**. Musí být dodaná jasná specifikace na připojení tohoto nouzového zdroje do napájecí sítě.  **Současně bude uvedena i požadovaná doba zálohy ze samostatného nouzového zdroje UPS.**  Použití samostatného zdroje napájení ME přístroje nesmí být v rozporu (nemůže nahradit) s požadavky ČSN  33 2000-7-710 Elektrická instalace nízkého napětí: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Zdravotnické prostory.  Nezbytná funkčnost přístroje je stanovená výrobcem ME přístroje v souladu se zásadami výrobce pro stanovení přijatelného rizika. | (doplní dodavatel) |