**Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

Nanoskop

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## A) Technické parametry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Nanoskop - 1 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Přenosná integrovaná kamerová jednotka s LCD monitorem a záznamem operací | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost pořízení fotografií a videí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Požadujeme dodání univerzální přenosné kamerové jednotky ve formě "notebook" s integrovaným portem pro připojení kamerové hlavy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Velikost jednotky max. 35 cm x 30 cm x 6 cm (šířka x hloubka x výška při zavřeném stavu) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vnitřní úložiště pro min. 600 snímků, min. 60 minut videa | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kamerová hlava s integrovaným artroskopem min.1,9 mm se snímačem na distálním konci | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kamerová hlava neresterilizovatelná - jednorázová | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kamerová hlava s 2 ovladatelnými tlačítky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| LED zdroj v kamerové hlavě | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Úhel pohledu 0° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pozorovací úhel min. 120° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dotykový displej | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Wifi připojení, Ethernet a USB port, HDMI výstup | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Voděodolnost jednotky IP 20 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nabíjecí čas max. 3 h | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 %, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.

1. **Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění**

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE.

SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění | **Splnění požadavku**  **ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |