**Příloha č. 4 ke smlouvě č. doplní objednatel**

**Provozní podmínky pro realizaci stavby**

**„Rekonstrukce Jednacího sálu Rady Pardubického kraje“**

Předpoklad realizace: kalendářní rok 2023

Zásady a podmínky provozu staveniště pro stavbu „Rekonstrukce Jednacího sálu Rady Pardubického kraje“ v objektu čp. 124, Pardubice

* Staveniště bude zařízeno, uspořádáno a vybaveno tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně realizovat.
* V době stavebních úprav bude objekt nadále využíván. Je tedy nutné dbát na zvýšené opatření proti hlučnosti a prachu, zejména na hlavním schodišti objektu čp. 124.
* Vybouraný odpad bude vynesen vnitřní komunikační cestou do kontejneru či jiné uzavřené nádoby, která bude umístěna na zpevněné ploše ve dvoře v objektu čp. 124. Odtud bude odpad odvezen průjezdem do ulice Klášterní. Zhotovitel bude zajišťovat úklid provozních tras, aby byly čisté a byl zajištěn bezproblémový průjezd.
* Pro stavbu budou označeny dvě parkovací místa a zároveň i místo pro uskladnění materiálu či kontejneru.
* Pro pracovníky na stavbě je určené sociální zařízení přímo v místě stavby na hlavní chodbě do objektu čp. 125.
* Podružné odečty energií (elektřiny, vody) se provádět nebudou z důvodu předpokládané malé spotřeby a z důvodu vnitřní rekonstrukce, kde je obtížné provedení podružných odečtů.
* Při některých pracovních operacích bude nutné s pověřenými pracovníky Krajského úřadu dohodnout systém prací i s ohledem na časový harmonogram a potřebné návaznosti

(např.: přepojení elektřiny, práce mimo pracovní dobu).