**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

Videolaryngoskop

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## A) Technické parametry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Videolaryngoskop – 1 ks** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| **Monitor – 1 ks** | | |
| Kompaktní, přenosný systém s možností provozu na akumulátor bez připojení do sítě min. 2 hodiny | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Start systému během několika sekund | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ovládání pomocí dotykového displeje | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Plochý displej bez tlačítek | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Video výstup: HDMI konektor pro možnost připojení dalšího monitoru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Min. 8" TFT monitor s rozlišením HD | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Funkce obraz v obraze | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost zvukového záznamu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2 vstupy pro připojení 2 endoskopů zároveň a možnost jejich současného zobrazení nebo zvolení pouze jednoho obrazu jednoduchým přepnutím | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ukládání video sekvencí a obrázků v reálném čase na SD kartu nebo USB disk | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nabíjecí Li-Ion akumulátory | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nabíjecí akumulátory | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Adaptér do elektrické sítě | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost připojení dalšího příslušenství, např. bronchoskopy, videolaryngoskopické lžíce, apod. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Video-laryngoskopická lžíce - 2 ks** | | |
| Videolaryngoskopická lžíce typu MACINTOSH vel. 4 –1 ks | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Videolaryngoskopická lžíce, typ pro obtížné intubace se speciálním zakřivením, vel. 4 –1 ks | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kovová/titanová lžíce pro opakované použití | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Titanová rukojeť | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Propojení s výše uvedeným přenosným monitorem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| CMOS čip umístěný na konci videolaryngoskopické lžíce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rozlišení HD 800p | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ovládání dokumentace přímo na rukojeti lžíce nebo na obrazovce monitoru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Příslušenství** | | |
| Propojovací kabel monitor – laryngoskopická lžíce – 2 ks | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pojízdný stojan pro umístění monitoru a video-laryngoskopických lžic – 1 ks | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ochranná taška/kufr, oddělené prostory pro monitor, uložení laryngoskopických lžic a příslušenství – 1 ks | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 % mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.

## B) Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění

## DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE.

## SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| **Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění** | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). |  |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. |  |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. |  |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. |  |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. |  |