**Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technická specifikace pro část 1**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

#### Název veřejné zakázky:

#### Odpadní nádoby a schůdky pro centrální urgentní příjem

**Název části 1 veřejné zakázky:**

**Nádoby na odpad a kontejner**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zboží.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## Technické požadavky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Nádoba na tříděný odpad (plasty, sklo, ostré předměty) – 20 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| nádoba na třídění odpadu (sklo, papír, plast) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| rozměr včetně víka: 1 000 x 360 x 800 mm, tolerance +/- 5 % | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| plastová nádoba z polypropylenu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| objem min. 85 l/ max. 100 l | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| s použitím plastových pytlů do sběrné nádoby | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| výztuhy nádoby zvyšující pevnost a mechanickou odolnost | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| včetně odklopitelného víka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| výběr barevnosti víka dle druhu odpadu (sklo, papír, plast) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Nádoba na odpad 50 l, bílá UH – 146 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| objem: 50 l | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| bílý plastový koš | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| s vnitřní vyjímatelnou plastovou nádobou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| otvírání pomocí nožního pedálu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| rozměry: 45 x 45x 54 cm, tolerance +/- 5 % | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Nádoba na odpad 30 l, bílá UH – 370 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| objem: 30 l | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| bílý plastový koš | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| s vnitřní vyjímatelnou plastovou nádobou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| otvírání pomocí nožního pedálu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| rozměry: 38 x 36 x 48 cm, tolerance +/- 5 % | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Nádoba na odpad 10-15 l, bílá UH – 104 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| objem: min. 10 l - max. 15 l | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| bílý plastový koš | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| s vnitřní vyjímatelnou plastovou nádobou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| otvírání pomocí nožního pedálu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| rozměry: 30 x 28 x 34 cm, tolerance +/- 5 % | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Nádoba na odpad 30 l, nerez – 25 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| nádoba na odpad z ušlechtilé oceli | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| s vnitřní vyjímatelnou plastovou nádobou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| víko otevírané nožním pedálem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| objem: min. 30 l | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| výška max. 68 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Kontejner plastový na použitou sálovou obuv – 1 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| uzavřený, pojízdný, objem 100 l | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| mobilní kontejner s barevným víkem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| integrovaná rukojeť a 2x kolečko pro snadnou manipulaci | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| robustní plastová konstrukce odolná proti nárazům, poškrábání a deformaci | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| materiál polypropylen | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| snadná údržba a čištění, dezinfikovatelný | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| kapacita 100 litrů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| rozměry 440 x 920 x 590 mm, tolerance +/- 10 % | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| s možností použití jednorázových pytlů na odpad | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |