**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

Analyzátor glukózy

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## A) Technické parametry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Analyzátor glukózy (1ks)** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| **Základní specifikace** |  |  |
| automatický stolní analyzátor pro kvantitativní stanovení koncentrace glukózy a laktátu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| analyzátor s výkonem 120 testů za hodinu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| samostatné pozice pro STATIM, standard 1 a 2 (STD1, STD2) a kontrolu 1 a 2 (C1, C2) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| pro stanovení vyžaduje max. 25 µl vzorku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| stanovení lze provézt z kapilární krve, plazmy nebo séra | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| komunikace přístroje v češtině | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| automatická se kalibrace min. podle 3 kalibračních módů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rozsah měření je 0,5 – 50 mmol/l pro glukózu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rozsah měření je 0,5 – 40 mmol/l pro laktát | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost opakování abnormálních výsledků | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost nadefinování hraničních mezí pro vzorky i kontroly | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| paměť na 1000 výsledků | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 %, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.

1. **Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění**

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE.

SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění | **Splnění požadavku**  **ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |