**Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technická specifikace pro část 3**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

#### Název veřejné zakázky:

#### Odpadní nádoby a schůdky pro centrální urgentní příjem znovuvyhlášení částí 1 a 3

**Název části 3 veřejné zakázky:**

**Schůdky hliníkové**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zboží.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## Technické požadavky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Schůdky skládací hliníkové – 12 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| hliníkové schůdky jednostranné, 4 stupně + plošina | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| skládací schůdky s plošinou a bezpečnostním madlem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| bezpečné nášlapové stupně s drážkovanou úpravou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| protiskluzové podlahové patky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| nosnost min. 150 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| pracovní výška min. 3 m | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |