**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické požadavky**

|  |  |
| --- | --- |
| Název veřejné zakázky: | **Pronájem nebytových prostor pro centrální spisovnu společnosti Nemocnice Pardubického kraje a.s.** |

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

**Zadavatel vymezuje min. závazné požadavky:**

| Požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis splnění požadavku** |
| --- | --- | --- |
| Nájem nebytových prostor k uložení dokumentů vzešlých z činnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. o celkové rozloze 1 100 – 1 200 m2. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nájem samostatné, větratelné místnosti s vraty pro vjezd paletového vozíku, o rozloze min. 45 - 50 m2 pro umístění velkokapacitního skartovacího stroje v majetku Nemocnice Pardubického kraje, a.s., s požadovaným el. připojením pro třífázový motor, příkon 2 200 W s elektroměrem. Náklady za elektrickou energii odebranou skartovacím strojem budou vyúčtovány 1 x za rok dle skutečné spotřeby. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zadavatel požaduje umístění předmětu nájmu (nebytových prostor) uvnitř okruhu lokalit NPK, a.s. – Pardubické nemocnice, Chrudimské nemocnice, Litomyšlské nemocnice a Svitavské nemocnice, a to s max. vzdáleností 20 km od Pardubic z důvodu ukládání největšího objemu dokumentů z Pardubické nemocnice | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vybavení prostor pro ukládání dokumentů stacionárními a pojízdnými policovými regály s celkovou kapacitou min. 11 100 bm až 11 200 bm, z toho zadavatel požaduje min. ze 70 % pojízdnými policovými regály, nosnost polic min. 100 kg/1 police. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vybavení pojízdným podestovým žebříkem. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vybavení objektu výtahem, pokud budou pronajaté prostory v patře. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Objekt bude hlídaný kamerovým systémem. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vybavení elektronickým zabezpečovacím systémem (EZS) včetně požárních čidel napojených na vnitřní sirénu a centrálu EZS s modemem pro odesílání varovných SMS zpráv na mobilní telefon dodavatele a na mobilní telefon určený zadavatelem. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Skla oken musí být opatřena bezpečnostní folií proti rozbití, pokud budou pronajaté prostory v přízemí nebo v 1. patře. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Hydranty a RHP musí být instalovány dle požárních předpisů. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Jako součást nájmu zadavatel požaduje:** |  |  |
| • užívání policových regálů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * užívání pojízdného podestového žebříku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| • parkování pro 2 vozidla | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| • užívání výtahu, pokud budou pronajaté prostory v  patře | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| • k dispozici musí být užívání WC | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * **zabezpečení služeb spojených s nájmem:** |  |  |
| * dodávka elektrické energie | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * dodávka teplé a studené vody | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * odvod odpadních vod | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * úklid společných prostor | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Cena za služby bude součástí nájmu a bude stanovená na 4 roky.