**Příloha č. 1 zadávací dokumentace** - **Krycí list nabídky**

**Krycí list nabídky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název veřejné zakázky**: | **Malířské a natěračské práce v Litomyšlské nemocnici** |
| **Druh zadávacího řízení:** | otevřené |
| **Režim veřejné zakázky:** | nadlimitní |
| **Druh veřejné zakázky:** | stavební práce |
| **Zadavatel:** | Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice |
| IČO: 27520536 |
|  | |
| **Identifikační a kontaktní údaje dodavatele:** | |
| Obchodní firma/název: | (doplní dodavatel) |
| Sídlo: | (doplní dodavatel) |
| IČO: | (doplní dodavatel) |
| Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka: | (doplní dodavatel) |
| Kontaktní e-mail: | (doplní dodavatel) |
| ID datové schránky: | (doplní dodavatel) |
| Informace o skutečnosti, zda-li se jedná o malý či střední podnik: | (doplní dodavatel) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Malířské práce | | | |
| **malby** | | | |
| **Položka** | **Název** | **MJ** | **Jednotková cena za MJ v Kč včetně DPH** |
| 1. | odstranění maleb oškrábáním a obroušením | m2 |  |
| 2. | vyhlazení sádrovou stěrkou - opravy povrchových vad | m2 |  |
| 3. | vyhlazení latexovým tmelem - opravy povrchových vad | m2 |  |
| 4. | izolační nátěr proteklin | m2 |  |
| 5. | penetrační nátěr | m2 |  |
| 6. | malba otěruvzdorná za sucha, bílá | m2 |  |
| 7. | malba otěruvzdorná za sucha , tónovaná | m2 |  |
| 8. | malba otěruvzdorná za sucha, míchaná | m2 |  |
| 9. | nátěr omyvatelný akrylátový barevný - sokle | m2 |  |
| 10. | nátěr antibakteriální bílý (omyvatelný dezinfekčními prostředky) | m2 |  |
| 11. | nátěr antibakteriální barevný (omyvatelný dezinfekčními prostředky) | m2 |  |
| Natěračské práce | | | |
| **nátěry kovu** | | | |
| **Položka** | **Název** | **MJ** | **Jednotková cena za MJ v Kč včetně DPH** |
| 12. | nátěr těles ÚT (nové) 1 x základní a 2 x vrchní bílý | m2 |  |
| 13. | nátěr rozvodů (nové) ÚT 1 x základní a 2 x vrchní bílý | bm |  |
| 14. | nátěr těles ÚT (obnova stávajícího) přebroušení, očištění a 1 x vrchní bílý | m2 |  |
| 15. | nátěr rozvodů ÚT (obnova stávajícího) přebroušení, očištění a 1 x vrchní bílý | m2 |  |
| 16. | nátěr klempířských prvků antikorozní barvou 1 x základní a 2 x vrchní barevný | m2 |  |
| 17. | nátěr zárubní (obnova stávajícího) obroušení, očištění 1 x vrchní barevný | ks |  |
| 18. | nátěr zárubní (nové) 1 x základní a 2 x vrchní | ks |  |
| 19. | nátěry ocel. konstrukcí (nové) 1 x základní a 2 x vrchní barevný | m2 |  |
| 20. | nátěry ocel. konstrucí (obnova stávající) obroušení, očištění 1 x vrchní barevný | m2 |  |
| **nátěry dřeva** | | | |
| **Položka** | **Název** | **MJ** | **Jednotková cena za MJ v Kč včetně DPH** |
| 21. | nátěr dřevo(nový)1 x základní a 2 x vrchní krycí (vč.přetmelení vad a nerovností) | m2 |  |
| 22. | nátěr dřevo (obnova stávajícího) přebroušení, očištění, přetmelení, 1x vrchní krycí | m2 |  |
| Ostatní práce | | | |
| **Položka** | **Název** | **MJ** | **Jednotková cena za MJ v Kč včetně DPH** |
| 1. | Hodinová sazba v případě odstraňování následků havárie malířskými pracemi bez materiálu. Použitý materiál bude fakturován dle sjednaných cen ve smlouvě o dílo zvlášť. | hodina |  |
| 2. | Hodinová sazba za předem neurčené práce (např. stěhování nábytku, drobné zednické práce), maximální předpokládaný počet hodin je max. 100 hodin za 1 rok | hodina |  |

(doplní dodavatel) (doplní dodavatel)

V ………………………………………… dne ……………………………

(doplní dodavatel)

Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele: ………………………………………………